附件一、采购内容及要求

[bookmark: _GoBack]一、项目名称：智能党建书柜（需含电子书授权，含约10万套电子书在线阅读授权）
二、采购数量：一套
三、项目预算：4.15万元
四、项目概况及要求：
产品外型：
1、设备最大展示图书量≥250 册；
2、自带存储量≥300 册图书的存储空间；
3、采用开放式展陈书籍，双扇自动移门结构设计，开门方式为扫码全电动开门，开门后全隐藏式设计，不占用柜体外空间。
技术参数：
1、采用 RFID 智能图书识别系统：基于高频段射频识别技术进行建设，工作频率：13.56MHz，符合 ISO15693 标准、ISO18000-3 标准， RFID 读写器响应速度>50个标签/秒；
2、采用双扇自动移门系统，开门方式为微信/App 扫码开门；
3、具备显示交互系统：显示屏为电容多点触控式可交互显示屏，分辨率≥1920*1080；
4、配置紫外消毒系统，可对机内所有展示书籍进行消毒；
5、供电：接入电压为 220V，工作电压为12V 安全电压，最大功率≤180W，设备配置漏电保护装置；
6、网络通信：具备 4G 网络模块并支持 RS232 通信接口、100M/1000M 自适应以太网接口、无线网（802.11b/g/n）。
设备及系统功能：
1、设备具备 24 小时无人值守自助借还功能；
2、设备主体框架为一体化金属结构，表面光滑平整，结构稳固，可为采购方统一配备标识灯头；
3、设备占地空间≤0.7m²，可灵活布点到各种场地，单设备最大展示图书量为≥250 册；
4、设备自带图书存储空间,便于就近图书快速上下架，兼具图书存储功能；
5、设备采用开放式展示书籍，单次开门操作支持多本借还，关门具备自动防夹、限时自动关闭、未正常关闭异常报警等功能；
6、设备具备单次开门，多册图书借还一体化操作功能；
7、设备具有图形化的友好操作界面，实现用户扫码交互，视觉交互提示及智能语音提示，通过屏幕实时获取图书离架/归架信息（含封面、书名等信息）；
8、设备屏幕支持新书推荐、活动推广、文化资讯等内容（含图片、视频）；
9、设备配备照明设施，并具备节能功能，可定时开启/关闭；
10、设备具有记录和保存所有操作日志和故障信息功能；
11、设备支持跨设备通借通还（含当前运营中纸质书借阅设备）；
12、设备配置语音模块，辅助提醒用户借还书操作；
13、设备层架配置红外分层检测用户取放行为；
14、设备配备紫外消毒功能，覆盖柜内所有展陈位置，并能够实现借还操作完成后及空闲时段定时的自主消毒；
15、设备支持远程监控、故障诊断，自动报警功能；
16、设备支持网络自动续连：网络短暂故障恢复后，自动连接系统服务器恢复服务；
17、设备可以为用户提供苹果 IOS、安卓的客户端 APP 程序及微信，以便于读者进行注册、借阅记录信息查询、自动续借、支付、智慧借阅一体机点位查询、智慧借阅一体机在架书籍查询、书库查询、书库书籍心愿预约及到柜提醒；
18、设备保证用户可以免费、免押金通过手机扫码方式，打开智慧一体机自动移门，将书籍取出（借）或放回（还）书架；
19、设备后台具备用户信息管理、图书信息管理、点位状态信息管理、借阅实时统计管理、用户心愿管理、业务数据统计、监控管理功能，业务数据需无偿提供给采购人； 

五、付款方式：
本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后60天内，乙方向甲方开具合同同等金额增值税发票，甲方在收到发票后60天内向乙方支付全部合同价款。

六、质保期≥3年（自交货验收合格之日起计）。

七、质量保证及售后服务
1、所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。
2、所提供的货物在质保期内因货物本身发生质量问题的，供应商应负责免费更换。对达不到质量要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4、若出现质量问题，乙方接到维修电话后，故障响应需确保24小时内响应，72小时内排除故或者给予解决方案，若72小时内不能解决故障，乙方应当提供备用设备供甲方使用。
