采购内容及要求
一、项目概况
项目名称：六虹桥院区楼控系统维修维保
采购方式：询价采购
预算金额：35000元/年
2、 项目维保设施清单
1、温州市中医院六虹桥院区楼宇控制系统设备清单如下。
(一)1期楼控系统：包括66台新风机组、门诊全热交换机12台、46个集水坑、一氧化碳及二氧化碳45只、排送风机10个、生活水箱液位2套集中控制系统等。 
	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单位

	1
	控制器
	IQ3XCITE/96/UK/100-240  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	24
	台

	2
	模块
	XCITE/IO/16DI  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	21
	台;套

	3
	模块
	XCITE/IO/4UI  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	2
	台;套

	4
	模块
	XCITE/IO/4AO  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	15
	台;套

	5
	模块
	XCITE/IO/8AO  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	5
	台;套

	6
	电池
	XCITE/BBC  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	1
	台;套

	7
	模块
	4DIX/24V  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	56
	台;套

	8
	模块
	4RM  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	50
	台;套

	9
	控制器B型机箱
	1000*800*250  国产/中国 内含：继电器、空开、变压器等，
	楼宇机电设备控制系统
	14
	个

	10
	控制器C型机箱
	800*600*250  国产/中国 内含：继电器、空开、变压器等，
	楼宇机电设备控制系统
	10
	个

	11
	10Nm开关型风门执行器
	AD10-24-CN  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	12
	台;个

	12
	液位开关
	SWL-5  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	52
	个

	13
	空气压差开关
	DPSA-400  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	78
	台;套

	14
	风管温度传感器
	TB/TI/S  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	78
	台;套

	15
	一氧化碳浓度传感
	CO-T1  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	1
	台;套

	16
	二氧化碳传感器
	VC1008  TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	44
	台;套

	17
	BAS监控系统软件
	TREND/中国
	楼宇机电设备控制系统
	1
	套



（二）2期楼控系统：25台新风机组、8个集水坑、一氧化碳2只及排送风机2个等。
	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单位

	1
	网络控制器
	IQ4NC/00/230-1/3/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	1
	台

	2
	通讯终端模块
	已含/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	6
	台

	3
	控制器 4UI/2DI/3AO/3DO
	IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	11
	台

	4
	控制器 4UI/2DI/2TI/4AO/4DO
	IQE38/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	2
	台

	5
	网络模块4UI/5DO
	3RM/24VAC/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	2
	台

	6
	网络模块8UI/2AO
	已含/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	4
	台

	7
	网络模块4DI
	4DIX/24-1/3/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	64
	台

	8
	DDC控制箱
	1200*1000*200/定制/中国
	楼宇自控系统
	6
	台

	9
	DDC控制箱
	1000*800*200/定制/中国
	楼宇自控系统
	2
	台

	10
	DDC控制箱
	800*600*200/定制/中国
	楼宇自控系统
	2
	台

	11
	DDC控制箱
	600*400*200/定制/中国
	楼宇自控系统
	1
	台

	12
	压差传感器
	DPSA-400-CN/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	25
	支

	13
	风管温度传感器
	TB/TI/S/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	25
	支

	14
	电动调节阀（调节型）
	VB162/50/40/中澳合资GF/中国
	楼宇自控系统
	25
	个

	15
	一氧化碳传感器
	GD250W4NB/卓灵/中国
	楼宇自控系统
	2
	支

	16
	液位开关 
	SWL-5/中澳合资GF/中国
	楼宇自控系统
	8
	支



2、一般修理、重大修理、更新改造或采购人要求供应商提供本项目约定以外的增值服务的，应当另行约定。
3、 巡检清单及内容
	楼控巡检机房点位清单

	位置
	安装地址
	楼楼箱号
	箱体参数
	箱体规格
	点位数量

	一期地下室
	C区地下室弱电井
	DDC-b1-1
	50DI+4DO+4AI+5AO
	1200*800*250
	63

	
	C区地下室弱电井
	DDC-b1-2
	52DI+4DO+5AI+5AO
	1200*800*250
	64

	
	B区地下室风机房
	DDC-b1-3
	49DI+4DO+5AI+5AO
	800*600*250
	63

	
	B区地下室风机房
	DDC-b1-4
	40DI+12DO+8AI+7AO
	800*600*250
	67

	
	A区地下室通道
	DDC-b1-5
	36DI+8DO+1AI+6AO
	800*600*250
	49

	一期一楼
	B区弱电井
	DDC-1-1
	8DI+4DO+5AI+9AO
	800*600*250
	26

	
	B区弱电井
	DDC-1-2
	28DI+16DO+7AI+6AO
	800*600*250
	57

	
	C区弱电井
	DDC-1-3
	16DI+8DO+6AI+8AO
	800*600*250
	38

	一期二楼
	B区弱电井
	DDC-2-1
	8DI+4DO+5AI+9AO
	800*600*250
	26

	
	B区弱电井
	DDC-2-2
	28DI+16DO+7AI+6AO
	800*600*250
	55

	
	C区弱电井
	DDC-2-3
	16DI+8DO+6AI+8AO
	800*600*250
	38

	一期三楼
	B区弱电井
	DDC-3-1
	8DI+4DO+5AI+9AO
	800*600*250
	26

	
	B区弱电井
	DDC-3-2
	28DI+12DO+7AI+11AO
	800*600*250
	58

	
	C区弱电井
	DDC-3-3
	16DI+7DO+7AI+6AO
	800*600*250
	42

	一期四楼
	B区弱电井
	DDC-4-1
	8DI+4DO+5AI+9AO
	800*600*250
	26

	
	B区弱电井
	DDC-4-2
	28DI+12DO+7AI+11AO
	800*600*250
	58

	
	C区弱电井
	DDC-4-3
	16DI+8DO+10AI+8AO
	800*600*250
	42

	一期五楼
	B区弱电井
	DDC-5-1
	8DI+4DO+5AI+9AO
	800*600*250
	26

	
	B区弱电井
	DDC-5-2
	28DI+12DO+7AI+11AO
	800*600*250
	58

	
	C区弱电井
	DDC-5-3
	16DI+8DO+10AI+8AO
	800*600*250
	42

	一期六楼
	B区弱电井
	DDC-6-1
	20DI+8DO+9AI+12AO
	800*600*250
	49

	一期七楼
	B区弱电井
	DDC-7-1
	32DI+12DO+10AI+7AO
	800*600*250
	61

	一期一十二楼
	B区弱电井
	DDC-12-1
	24DI+12DO+12AI+7AO
	800*600*250
	55

	一期一十八楼
	B区弱电井
	DDC-18-1
	24DI+12DO+12AI+7AO
	800*600*250
	55

	二期地下室
	地下室风机房
	DDC-d-1
	16DI+1DO+1AI
	600*500*250
	18

	
	地下室风机房
	DDC-d-2
	13DI+1DO
	600*500*250
	14

	
	地下室风机房
	DDC-d-3
	15DI+1AI
	600*500*250
	16

	二期一楼
	弱电井
	DDC-1-1
	8DI+6DO+2AI+2AO
	800*600*250
	18

	二期三楼
	弱电井
	DDC-3-1
	16DI+12DO+4AI+4AO
	800*600*250
	36

	
	弱电井
	DDC-3-2
	12DI+9DO+3AI+3AO
	800*600*250
	27

	二期四楼
	弱电井
	DDC-4-1
	12DI+9DO+3AI+3AO
	800*600*250
	27

	二期六楼
	弱电井
	DDC-6-1
	16DI+12DO+4AI+4AO
	800*600*250
	36

	
	弱电井
	DDC-6-2
	12DI+9DO+3AI+3AO
	800*600*250
	27

	二期七楼
	弱电井
	DDC-7-1
	12DI+9DO+3AI+3AO
	800*600*250
	27

	二期九楼
	弱电井
	DDC-9-1
	12DI+9DO+3AI+3AO
	800*600*250
	27



四、服务要求
1、定期对相关的楼控点位进行巡查，排查是否有故障点。对机组末端（包括新风机组、集水坑、排送风机的配电箱）进行检查维护，包括集水坑末端（包含未接入楼控系统部分集水坑一期：2个、二期：26个）的液位开关维护更换、提升泵的巡检包括水泵更换（水泵需甲方提供）。
2、要求每月一次对系统设备进行保养和检查，及紧急故障的处理工作，确保整个系统的正常运行，并出具巡查保养记录。如出现设备维修需要更换零部件时，更换零部件及维修的相关费用由乙方支付；若设备无法维修而需重新更换设备时，维保内设施清单内设备费用由乙方支付免费安装调试。维保外设备由乙方向甲方建议更换，甲方支付设备成本费，乙方免费安装调试。
五、项目服务期
本项目服务期限为 1 年，自 2026 年 11 月 18 日至 2027 年 11 月 17 日。
六、付款方式
采用先服务后付款的支付方式，具体约定如下：
1、合同签订之日起满6个月后，采购人向供应商支付合同总价的50%；
2、服务期限届满后3个月内，采购人向供应商支付合同总价剩余50%；
[bookmark: _GoBack]3、供应商应在每次付款前向采购人出具等额有效发票，采购人收到发票后按约定支付相应款项。
